## 拨码开关

**注意：**请不要在上电的时候拨动拨码开关，想要切换4G或WIFI时请先断电，拨动拨码开关至指定位置后再上电！！！拨码开关拨至WIFI处，则代表进行WIFI模块转发和WIFI模块配网；若拨至4G处，则代表进行4G模块转发和4G模块配网。

## WIFI配网（旧）

将拨码开关拨至WIFI档，上电后黄灯亮起，按下配网按扭，有以下几种现象：

1. 稍等片刻，若绿灯常亮红灯不亮，则WIFI配置成功。
2. 若红灯绿灯都不亮，请保证手机连接至所要配置的WIFI后，打开微信公众号“安信可科技”，点击应用开发 -> 微信配网， 输入对应WIFI密码后提示配置成功，若随后绿灯常亮红灯不亮，则代表WIFI完全配置成功。
3. 若微信配网后红灯绿灯都不亮，请重新按下按钮进行微信配网。
4. 若绿灯亮起一段时间后红灯亮起说明服务器连接成功，若红灯不亮，请参照服务器配置重新配置后，再次按下配网按钮进行WIFI配网。

## 4G配网

将拨码开关拨至4G档，上电后黄灯亮起，按下配网按扭，有以下几种现象：

1. 若绿灯红灯常亮，则代表4G配置成功。
2. 若红灯绿灯都不亮，且当前信号状态不佳，请到环境开阔信号良好的地方进行配网，在保证信号良好的状态下，再次按下配网按钮，在多次尝试后若红灯绿灯还未亮起，请按服务器配置重新配置服务器后，再次按下配网按钮进行4G配网。

**注意：**4G配网需要等待的时间比WIFI略慢，所以在您按下按钮后耐心等待约6秒。

## 服务器配置

请通过串口调试助手在转发器的485端口（波特率为256000）输入格式为：IP:XXX@123PORT:AAA@的字符串，其中XXX为服务器IP地址（例：192.168.11.5），AAA为端口号（例：37424），注意：该格式中除了特殊字符@以及英文冒号外并无其他特殊字符和空格。点击发送后若黄灯闪烁3次，则成功存储IP地址和端口号。（举例：IP:192.168.0.12@PORT:34357@，不要忘记最后端口号后也有@！）